Подключение сторонних терминалов в систему Autoscan+

Система Autoscan+ поддерживает следующие протоколы сторонних приборов: EGTS, Навтелеком, Галилео, Аруснави, Wialon Combine (бинарный), Mielta, GlonassSoft, Телтоника, Satellite Solutions, Неоматика.

Для сторонних приборов поддерживаются:

- координаты, скорость, уровень топлива от цифровых и аналоговых ДУТ, температура, цифровые и аналоговые входы, счѐтчики;

- по CAN поддерживаются: топливо, расход, обороты.

В подключаемом терминале нужно выполнить следующие настройки подключения к серверу:

IP-адрес сервера:

a1.plus.auto-scan.ru

a2.plus.auto-scan.ru

Лучше указывать оба адреса, но если терминалы не поддерживают два адреса можно указать один.

Порт сервера зависит от протокола подключаемого прибора:

|  |  |
| --- | --- |
| **EGTS**  | 51130 |
| **Навтелеком**  | 51131 |
| **Галилео**  | 51132 |
| **Аруснави**  | 51133 |
| **Wialon Combine**  | 51134 |
| **Mielta**  | 51134 |
| **GlonassSoft**  | 51134 |
| **Телтоника**  | 51135 |
| **Satellite Solutions**  | 51136 |
| **Неоматика**  | 51137 |
| **Гранит** | 51138 |

\*\*\* Способ настройки параметров подключения терминала к серверу зависит от типа оборудования (смотрите инструкцию на терминал).

После настройки прибора добавьте его на сервис https://plus.auto-scan.ru обычным образом в личном кабинете с правами дилера.